{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Display","Hjælp"],"not_rendered":{"charts":0,"images":15,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":19,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Display","index":0,"n_rows":24,"n_cols":4,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[20,1,20,3]]}
["Please do not edit or delete these normally hidden lines  --- FROM HERE ---"]
[{"$f":"InRng","v":{"$error":"#REF!"}}]
[44390.474705671295,{"$f":"COUNTA(A25:A1000000)","v":0},5]
["Please do not edit or delete these normally hidden lines  --- TO HERE ---"]
["Frederiksen Scientific - Universaltæller 200270"]
["Klik på arket \"Hjælp\" for at få hjælp til brugen."]
[]
["Makroer:","Deaktiveret"]
["DataStreamer:","Ikke aktiv"]
["Port:","Ej forbundet"]
[]
[null,{"$f":"SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(B2,\"$\",\"↑\"),\"#\",\"↓\"),\"@\",\"→\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER(C2),C2,SUBSTITUTE(C2,\"`\",\",\",1))","v":""},{"$f":"SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(D2,\"$\",\"▲\"),\"#\",\"▼\"),\"~\",\"√\")","v":""}]
[null,{"$f":"SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(E2,\"$\",\"↑\"),\"#\",\"↓\"),\"@\",\"→\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER(F2),F2,SUBSTITUTE(F2,\"`\",\",\",1))","v":""},{"$f":"G2","v":0}]
[null,{"$f":"SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(H2,\"$\",\"↑\"),\"#\",\"↓\"),\"@\",\"→\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER(I2),I2,SUBSTITUTE(I2,\"`\",\",\",1))","v":""},{"$f":"J2","v":0}]
[null,{"$f":"SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(K2,\"$\",IF(N2=0,\"      ▲\",\"↑\")),\"#\",\"↓\"),\"@\",\"→\"),\"^\",\"¯\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER(L2),L2,SUBSTITUTE(L2,\"`\",\",\",1))","v":""},{"$f":"SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(M2,\"$\",\"▲\"),\"#\",\"▼     \"),\"@\",\"→\"),\"^\",\"¯\")","v":""}]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Husk:  Afbryd forbindelsen (Datastreamer) - inden regnearket lukkes ned!"]
[]
["Logning af Geiger-tælletal - Brug minimum 10 s måleintervaller - Rediger ikke regnearket under målingen"]
["Tid","Tælletal"]

{"sheet":"Hjælp","index":1,"n_rows":113,"n_cols":2,"rows_kept":113,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Hjælp til installation og anvendelse af Datastreamer for Excel"]
[]
["Datastreamer kan p.t. kun bruges i Microsoft Excel 365"]
[]
["Datastreamer henter data fra en \"COM-port\" ind i regnearket."]
["COM-porten oprettes, når du sætter kommunikationsadapteren"]
["(512565) i en USB-indgang på computeren."]
[]
["1 - Tillad makroer (hver gang)"]
[]
["Af sikkerhedshensyn tillades makroer ikke som standard i Excel."]
["Mødes du af den viste (eller tilsvarende) advarsel, når du"]
["åbner regnearket, skal du klikke på Aktivér indhold."]
["Makroer er nødvendige for anvendelsen."]
[]
[]
["2 - Installation af Datastreamer (kun første gang)"]
[]
["NB: Hvis værktøjslinjen har et faneblad Datastreamer,"]
["er denne udvidelse allerede installeret. "]
["Fortsæt da med punkt 3 nedenfor."]
[]
[]
[]
["Gå til fanebladet Filer i værktøjslinjen."]
["Find punktet Indstillinger i spalten til venstre."]
[]
["Markér punktet Tilføjelsesprogrammer."]
["Under Administrer vælges COM-tilføjelsesprogrammer."]
["Klik Udfør."]
[]
[]
["Nyt vindue:"]
["Sæt hak ud for Microsoft Data Streamer for Excel."]
["Klik OK."]
[]
[]
["Nu er Datastreamer klar til brug, men er endnu ikke"]
["aktiveret i dette regneark. Det sker automatisk, når"]
["du forbinder til en COM-port."]
["Ved aktiveringen oprettes tre nye ark:"]
[]
[]
["Du bør normalt ikke redigere disse tre ark! "]
[]
[]
["3 - Forbind til en COM-port (hver gang)"]
[]
["Vent med at tilslutte kommunikationsadapteren."]
[]
["Klik først på Datastreamer-fanen i værktøjsbjælken."]
[]
["Klik Opret forbindelse til en enhed."]
["Kig på listen. Den er måske tom - ellers noteres COM-numrene."]
["Når adapteren tilsluttes, vil den være være ny på denne liste. "]
["Luk listen igen. (Tryk [Esc] eller klik et tilfældigt sted.)"]
[]
["Sæt kommunikationsadapterteren i en USB-indgang."]
["Vent lidt."]
["Klik igen Opret forbindelse til en enhed."]
["Vælg den ny-opdykkede COM-port."]
[]
[]
["Til slut klikkes Start Data."]
[]
[]
[]
["4 - Klargør regnearket (hver gang)"]
[]
["Gå til arket Display, og klik på knappen Test opsætning."]
["Når alle tre status-felter til venstre for knappen siger OK, "]
["er alt klar til fjernstyring fra Excel."]
[]
[]
["5 - Brug"]
[]
["På en storskærm kan man med fordel bruge Excel's"]
["zoom-funktion (nederste højre hjørne), så display og"]
["knapper tydeligt kan ses."]
[]
["Knapperne virker som en spejling af knapperne på forpladen,"]
["og kan bruges til valg af funktioner mv."]
["Der er visse funktioner af knapperne, som ikke er aktive; "]
["f.eks. vil en Start / Stop -tidtagning via knapperne blive alt for "]
["upræcis på grund af forsinkelser i COM-porten."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Status- og fejlmeddelelser"]
[]
["Linjerne herunder må ikke ændres. De anvendes internt i systemet."]
["Tekst:","OK"]
["Forklaring:","Vises, når en test endte med succes"]
[]
["Tekst:","Deaktiveret"]
["Forklaring:","Vises, hvis regnearket åbnes uden at makroer er aktive"]
[]
["Tekst:","Ikke aktiv"]
["Forklaring:","Vises, hvis Microsoft Datastreamer for Excel ikke er installeret og aktivt i regnearket"]
[]
["Tekst:","Ej forbundet"]
["Forklaring:","Vises, hvis Datastreamer ikke modtager \"fornuftige\" data "]